ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ МАТЕРИАЛУ (РИМ)

[bookmark: _GoBack]Медиафасад 3x4 (ТЦ Центральный, ун-г Маяк, ТЦ Славянский, ТЦ Вокзальный, г/м Линия)
Format / Формат контейнера .avi 
Video Codec / Название кодека Xvid MPEG-4 Codec 
Width / Ширина 720 пикселей
Height / Высота 576 пикселей
Frame Rate / Частота кадров 25 
Field Order / Порядок развертки Lower First 
Pixel aspect ratio   D1/DV PAL 1.0940

